- Link Video tham khảo: <https://www.youtube.com/watch?v=12MSw0fUhvU>

- Bước 1: Đấu chập 2 chân 9 của PLC lại với nhau trong khi PLC không cấp nguồn.

- Bước 2: Cấp nguồn cho PLC cho đến khi đèn Error xuất hiện, sau đó không cần đấu chập chân 9 PLC nữa.

- Bước 3: Vào phần mềm ReadKeyPLC để chọn cổng COM và tiến hành ReadKey, sẽ xuất hiện 1 dãy Key là PassWord của chương trình PLC.

- Bước 4: Vào phần mềm GXWord để tiến hành lấy chương trình PLC lên.

- Bước 5: Sau khi lấy chương trình thành công ta tiến hành đổi PassWord để tránh bị lỗi.

- Bước 6: Tiến hành lấy chương trình lại với mật khẩu ta vừa đổi.

- Lưu ý: Nếu ta không thay đổi PassWord thì khi lấy chương trình lên sẽ hiển thị những đoạn màu vàng đó là lỗi chương trình trong lúc Crack không thay đổi PassWord.