- Yaskawa thì sigma I II III V ( sigma I cẩn thận chuẩn driver là position hay analog, Sigma III và V thì cẩn thận chuẩn mạng ko chạy phổ thông, Pana thì có từ cổ là Minas, Minas-A1 A4 A5 ( Minas với A1 dùng lẫn dc, ko hạn chế, A4 chuẩn khác, định danh cs motor nên driver chỉ chạy = hoặc thấp hơn 1 mức CS )