- Khi cài đặt Servo Xinje thì ta cần phải cài đặt thông số Motor Code vào Drive, thông số Motor Code được ghi trực tiếp trên Motor.

- Drive Xinje có thể chạy Run trực tiếp không cần chân kích bên ngoài.

- Cài đặt thông số P0-33 là thông số Motor Code.

- Cài đặt thông số P5-20 là thông số Servo On.

- Khi cài đặt thông số trên màn hình phải nhấp nháy thì ta mới thay đổi được thông số, còn không thì ta phải rút nguồn hoặc cài cho Servo Off thì mới thay đổi được các thông số khác.

